计算机网络

1. 环回接口

大多数产品都支持环回接口（lookback interface），允许运行在同一台主机上的客户程序和服务程序通过tcp/ip进行通信。A类网络号127就是就是为环回接口预留的。根据惯例，大多数系统把IP地址127.0.0.1分配给这个接口，命名为localhost。一个传给环回接口的数据包不能出现在任何网络上。